以下操作指导用户安装此软件。

610引导安装包根目录下有2项内容：
    desktop：安装引导程序
    install: 安装包

将U盘格式化为FAT32格式后，将上述610引导安装包的2项内容复制到U盘根目录;c
将U盘插入打印机USB插孔，点击【系统】页的【升级】按钮，提示成功后重启屏幕;

若首次升级到PRO 610HT V1.2.8.11或更高版本，或者更换编码器时，须进行一次编码器校准，步骤请参照【编码器校准页使用说明.pdf】

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Steps below help user to install the software.

610 install guide package includes following contents:

    desktop: installation guide
    install: installation package

After reformatting flash drive to FAT32, copy above 2 items into home path of flash drive. 
Plug flash drive into printer USB, click on [upgrade] button on [system], then reboot after screen indicates upgrade successfully. 

If installs PRO 610HT V1.2.8.11 or later version, or replaces encoder, it is necessary to calibrate encoder. Please refer to EncoderCalibrationUserGuide.pdf.